# ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

Regon: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

Znak: IPP.7013.33.2021

Znak:IPP.271.04.2021

RZP: I.03.2021 Mrągowo, dnia 19.08.2021 r.

 **OFERENCI**

**Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej**

**w miejscowości Rydwągi, Gmina Mrągowo - Etap II”**

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA OFERENTA:**

PYTANIA OFERENTA:

1. Czy Zamawiający dopuszcza przewiert sterowany jako technologię wykonania wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że przepompownie ścieków P2 oraz P3 są poza zakresem przetargu?
3. Czy Zamawiający potwierdza, że indywidualne przepompownie ścieków (4 szt.) są poza zakresem przetargu?
4. Czy Zamawiający potwierdza, że kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z materiału PVC klasy S (rdzeń spieniony), a kanalizację sanitarną tłoczną z materiału PE100 PN6 SDR26?
5. Czy Zamawiający potwierdza, że przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać jedynie do granicy działek, zaślepiając rurę przyłączeniową korkiem?
6. Czy Zamawiający potwierdza, że przeprowadzenie rozbiórki oczyszczalni ścieków na działce o nr geodezyjnym 347/40 obręb 22 Rydwągi w msc. Rydwągi gm. Mrągowo jest poza zakresem przetargu?
7. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie aktualne decyzje i zezwolenia niezbędne do realizacji zadania objętego przetargiem?

ODPOWIEDŹ:

Adn.1.

Wykonać zgodnie z projektem.

Adn.2.

Tak, potwierdza.

Adn.3.

Tak, potwierdza.

**Adn.4.**

Zamawiający NIE potwierdza.

**Należy kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonać z materiału PVC klasy SN 8 lite.**

**Należy kanalizację ciśnieniową na przeciskać wykonać z materiału PN16 SDR 11.**

**Należy kanalizację ciśnieniową na wykopach wykonać z materiału PN10 SDR 17.**

Adn.5.

Wykonać zgodnie z projektem, działka nr 126/1 ma wprowadzone zakończenie korkiem, jest to funkcja boiska, przyłącze ma zabezpieczyć w przyszłości ewentualne kubaturowe zaplecze boiska w sieć.

Adn.6.

Tak, potwierdza.

Adn.7.

Tak, potwierdza.

 WÓJT GMINY MRĄGOWO

 ( \_ ) PIOTR PIERCEWICZ

BM