ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

Znak:IPP.271.06.2022

RZP: I.04.2022

 Mrągowo, dn. 08.04.2022r.

**Dotyczy postępowania zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:**

**„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
DO GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH MUNTOWO, POPOWO SALĘCKIE, ZAWADA, GMINA MRĄGOWO”**

**realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Zamawiający na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r.poz.1129) wprowadza zmianę w zapisach treści SWZ jak niżej:

1. **- SWZ - Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**UST. 1**

**ETAP I**

**I .A.**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, GMINA MRĄGOWO**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m
2. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m

PE 100RC, PN16, śr.110mm ( przeciski sterowane) L= 2.671 m

**Treść Punktu 1. Otrzymuje brzmienie:**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m . ( Poz. 13,17 przedmiaru)

**I.B.**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO, GMINA MRĄGOWO**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200mm L=188m
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=431m
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-75mm L=1.836m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110-140mm L= 2.020m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m

1. Przepompownie lokalne PlMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PlMu5 (na dz. nr. 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl
2. Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.
3. T Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200mm L=188m

**Treść Punktu 1,2,3 otrzymuje brzmienie:**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC, SN8, śr 160-200mm L=188m . ( Poz. 8,9,13,14 przedmiaru).
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC ,SN8,śr.160mm L=431m (Poz.32 przedmiaru))
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.50-75mm L=1.836m (Poz.51,52,53)

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.110-140mm L= 2.020m (Poz.54,55,56)

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m.

**ETAP II -**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm L=405m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=319m
2. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-90mm L=3.761m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

1. Przepompownie lokalne PlPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.
2. Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.

**Treść Punktu 1,2,3 otrzymuje brzmienie:**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PVC, SN8, śr 160-200 mm L=450m ( poz..14,15,21,22 przedmiaru)

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC,SN8,śr.160mm L=319m (poz. 41 przedmiaru).
2. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.50-90mm L=3.761m (poz.59,60,61)

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

1. **Zał. nr 1 – §1 Projektu Umowy**

Treść :

„**ETAP I**

**I .A.**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, GMINA MRĄGOWO**

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m

2.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m

PE 100RC, PN16, śr.110mm (przeciski sterowane) L= 2.671 m

**I.B.**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO, GMINA MRĄGOWO**

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200mm L=188m

2.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=431m

3.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-75mm L=1.836m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110-140mm L= 2.020m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m

4.Przepompownie lokalne PlMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PlMu5 (na dz. nr. 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl

5.Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.

**ETAP II -**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO**

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PP, SN8, śr 160-200 mm L=405m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

2.Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=319m

3.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, śr.50-90mm L=3.761m

RC+PE 100RC,PN10, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

4.Przepompownie lokalne PlPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.

5.Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.”

**Otrzymuje brzmienie:**

**ETAP I**

**I .A.**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, GMINA MRĄGOWO**

1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m .

2.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m

PE 100RC, PN16, śr.110mm (przeciski sterowane) L= 2.671 m

**I.B.**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO, GMINA MRĄGOWO**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC, SN8, śr 160-200mm L=188m . ( Poz. 8,9,13,14 przedmiaru).
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC ,SN8,śr.160mm L=431m (Poz.32 przedmiaru))
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.50-75mm L=1.836m (Poz.51,52,53)

PEHD 100,PN10, SDR17,śr.110-140mm L= 2.020m (Poz.54,55,56)

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m.

 4.Przepompownie lokalne PlMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PlMu5 (na dz. nr 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl

5.Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.

**ETAP II -**

**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRĄGOWO**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych

PVC, SN8, śr 160-200 mm L=450 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m

1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC,SN8,śr.160mm L=319m .
2. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.50-90mm L=3.761m

PEHD 100,PN10,SDR17, śr.110 L= 1.945 m

Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m

1. Przepompownie lokalne PlPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.
2. Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.

1. **Zał. nr 8.2.5 do SWZ –** Przedmiar robót kanalizacja Zawada- branża sanitarna:

Zamawiający w związku ze zmianą treści poz. nr 13,17 przedmiaru , wymienia w całości Przedmiar robót kanalizacja Zawada- branża sanitarna – zmieniony przedmiar w załączeniu .

1. **Zał. nr 8.3.10 do SWZ**- przedmiar robót –Kanalizacja Muntowo – branża sanitarna i elektryczna:

Zamawiający w związku ze zmianą treści w przedmiarze dla kanalizacji Muntowo poz. 8, 9, 13, 14, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56 oraz rezygnacją z poz. Nr 189 wymienia w całości przedmiar robót –Kanalizacja Muntowo – branża sanitarna i elektryczna- zmieniony przedmiar w załączeniu .

1. **Zał. nr 8.3.11 do SWZ** - przedmiar robót- Kanalizacja Popowo Salęckie- branża sanitarna i elektryczna

Zamawiający w związku ze zmianą treści w przedmiarze dla kanalizacji Popowo poz. 14, 15, 21, 22, 41, 59, 60, 61, 62 oraz rezygnacją z poz. nr 151 wymienia w całości przedmiar robót- Kanalizacja Popowo Salęckie- branża sanitarna i elektryczna -zmieniony przedmiar w załączeniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 **WÓJT GMINY MRĄGOWO**

 **(…) PIOTR PIERCEWICZ**